Новости 

1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2016 г. № 620 утверждена Таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами Республики Беларусь.

2. В период с 12 по 16 сентября 2016 г. в Минске прошло 10 заседание Регионального содружества в области связи (РСС).

В работе заседания приняли участие более 40 представителей администраций связи (АС) из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана. В работе РСС принял участие директор Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU) - Франсуа Ранси. В качестве наблюдателей на заседание приехали представители Международного союза электросвязи, Международного союза радиолюбителей Района 1 IARU (Член комитета по международным связям Панайот Асенов Данев - LZ1US), компаний  Nokia и «Huawei Technologies», ассоциации «Global mobile Suppliers Association» и Исполнительного комитета РСС.
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На заседании Рабочей группы по подготовке к Всемирной конференции радиосвязи и Ассамблее 2019 г (ВКР-19/АР-19) обсуждался вопрос о взаимодействии АС РСС по согласованию частотного распределения аналоговых ТВ станций после окончания переходного периода, а также вопрос выделения полосы 50-54 МГц для радиолюбителей.
Представителей АС Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана информировали, что на территории их стран продолжает функционировать аналоговое телевещание на 1 TV канале и без проведения соответствующих исследований о возможности совместное использование частот любительской службой и подвижной, фиксированной, радиолокационной и радиовещательной службами, чтобы обеспечить защиту этих служб, считают выделение полосы частот 50-54 МГц любительской службе до 2019 г. нецелесообразным.
Представитель АС России дополнительно информировал, что в настоящее время в РФ изыскано финансирование и проводятся соответствующие исследования по вопросу обеспечению ЭМС служб работающих (планируемых) в этой полосе частот.

Следующее заседание Комиссии планируется провести в первой половине 2017 года.


3. Диапазон 60 метров:
С 1 марта 2016 года, в соответствии с ВКР-15, радиолюбителям Бельгии (ON) выделена для работы в эфире полоса частот 5351.5 - 5366.5 кГц. Все режимы с максимальной 15 Вт ЭИИМ.
Голландским радиолюбителям (PA) выделен 60м диапазон со следующими видами связи:
5351.5 CW
5353.0 All modes, Digi
5354.0 All modes, USB 5354
5357.0 All modes, USB 5357, existing today
5360.0 All modes, USB 5360
5363.0 All modes, USB 5363
5366.0 Weak signal modes, narrow band (obviously)
5366.5 CW
Новые лицензии для р/любителей 1 Региона IARU (Европа) в части диапазона 60м вступят в силу с 1 января 2017 года.
4. На сайте IARU Region 1 в разделе «Spectrum and Bandplans» опубликована рекомендация по 60 m Band: 
	Frequency  (kHz)
	Maximum Bandwidth (Hz)
	Preferred Mode And Usage

	5351.5 – 5354.0
	500
	CW, Narrow band modes – digimodes. See NOTES

	5354.0 – 5366.0
	2 700
	All modes, USB recommended for voice operation. See NOTES

	5366.0 – 5366.5
	20 (!)
	Weak signal narrow band modes. See NOTES


Примечания:
1. It is strongly recommended that frequencies within the WRC-15 allocation only be used if there are no other frequencies available at 5 MHz under domestic (ITU-R article 4.4) permissions.
2.  Local nets and long rag chew QSOs should not use the WRC-15 allocation at 5 MHz but should instead make use of the 3,5 MHz, 5 MHz domestic or 7 MHz bands where there is more spectrum available.

Modes permitted:

· USB Voice (2K80J3E)

· CW (150HA1A)

· RTTY (60H0J2B) (Example: PSK31)

· Data (2K80J2D) (Example: Pactor III or Packet)

5. Вопрос к всем радиолюбителям РБ:

 
– не возродить ли РАС на 60м диапазоне ???
 
– если да, то время и частота ???

– в если да, то: 
· ведущий ?   
· штаб РАС ??   
· связь с МЧС РБ ???    
· связь с РАС России ????
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